常压煎药包装机技术参数

产品质量与特点：

★煎药、包装一体机，机身采用不锈钢材质，厚度大于1.0mm，增加内附衬板，厚度大于2mm,箱体稳固不变形。外形美观、紧凑，结构合理，安装、操作、移动、运输方便。

★锅底采用独家工艺，加装紧固结构，并涂抹进口导热硅脂，使锅底与加热盘无缝隙贴合，提高加热效率，防止加热盘及锅底变形。
加热盘、加热管及电机均采用国内品牌产品，超长使用寿命。
电子元件及电磁阀等关键部件均采用进口原件，性能优良、稳定、使用寿命长。
所有电源线采用纯国标3C认证产品，防止线路老化，保证安全。
6、常温常压煎药，满足先煎后下的需要，可同时煎煮1-3个处方,3-20副草药，方便多处方、多剂量的煎药需求。

7、电气控制采用数字化技术，控制精度高，温度、时间、过程具有醒目的数字显示和声音提示。

8、文、武火自动转换，高、低压电路分开，电控盒高度适中，防干烧设计，操作安全便捷，运行稳定可靠。

9、内设不锈钢网桶和过滤网，具有二次过滤设计，方便出药，防止管路堵塞。

10、筒体采用耐高温的高硼硅玻璃材质，计量刻度清晰，煎药过程直观。

11、★包装袋装卡采用新型工艺，加装轴承结构，避免包装卷卡顿，内藏式设计，前门设透明有机玻璃，方便观察，50-250ml变量包装，自主选择，方便各种剂量的的需求。

12、配备电机反向开关，便于调整及维修。

13、包装能力：7--9袋/分钟
14、制袋尺寸【长*宽】：（70--185）*100毫米（mm）

15、袋装容量：50-250毫升（ml）

16、上下辊温设定范围：100-199度（℃）

17、包装数量设定范围：0-250循环（袋）

18、煎药锅数量：≥3个

19、★电控安全电压：≤5伏（V）

20、单锅煎药功率：≤1800瓦（W）

21、煎药总功率：≤5400瓦（W）

22、热合功率：≤800瓦（W）

23、电机功率：≤50瓦（W）

24、总功率：≤6250瓦（W）

25、煎药锅有效容量：≥20*3升（L）
